|  |
| --- |
| **GÜNLÜK YAPILACAK KONTROLLER** |
| 1 | Dinamik el aletlerinin her hasta bakımı sonucu dezenfektan maddeyle dezenfekte edilmesi. |
| 2 | Her iş günü sonucunda yağlanarak bırakılması. |
| 3 | Kreşuar her hastadan sonra fırça ile temizlenir. |
| 4 | Tabletin özel bir bakımı yoktur. Hareketli olan tepsi kısmı çıkarılır gerekirse steril edilir. |
| 5 | Dinamik el aletleri gün sonunda otoklav cihazında gün sonunda steril edilir. |
| 6 | Günlük Yapılacak Kontroller Klinik Yardımcısı tarafından yapılacaktır. |
|  |  |
| **AYLIK YAPILACAK KONTROLLER** |
| 1 | Dinamik el aletlerinin girişindeki hava filtreleri ayda bir kez temizlenmelidir |
| 2 | Reflektörün hareketli yerlerinin (sağa sola, yukarı aşağı) kontrolü yapılır. |
| 3 | Reflektörün ayarlanabilir ışık kademesinin kontrolü yapılır. |
| 4 | Reflektörün aşırı ısınmadığının kontrolü yapılır. |
| 5 | Cihazın kullanılan su, hava ve elektrik bağlantılarının kontrolü yapılır. |
| 6 | Kompresörün kuru ve yağsız hava vermesinin kontrolü yapılır. |
| 7 | Sakşın bağlantılarının kontrolü yapılmalıdır. |
| 8 | Işınlı dolgu cihazı ölçümü yapılır. |
| 9 | Aylık yapılacak kontroller teknik servis tarafından yapılacaktır. |
|  |  |
| **YILLIK YAPILACAK KONTROLLER** |
| 1 | Fotöy motorunun bakımı yılda bir kez yapılır. |
| 2 | Motor fırçaları kontrol edilir |
| 3 | Aşağı yukarı kalkma, geriye yatırılıp kaldırma pozisyonlarının işlevselliğine bakılır. |
| 4 | Sonsuz dişliler 6 ayda bir yağlanır. |
| 5 | Elektronik kartların bakımı yoktur arıza yaptığında anında tamir edilir. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan** **Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi** | **Kontrol Eden** **Kalite Yönetim Direktörü** | **Onaylayan** **Başhekim** |
|  |  |  |