|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 01 03 05 01 nolu standartla ilgili arızalanma ve acil durumlardaki karşılama kapasitesi aşağıdaki gibidir.    Uygulama ve Araştırma Merkezimizde bulunan su deposu 30 ton kapasiteli olup, su kesintileri durumunda hizmette kullanılan suyu karşılama süresi en az 45 saattir. 45 saati geçen su kesintilerinde belediye ile görüşülüp deponun tekrar doldurulması sağlanacaktır.    Elektrik kesintilerinde jeneratörün/güç kaynağının hizmette kullanılan enerjiyi karşılama süresi en az 36 saattir. 36 saati geçen elektrik kesintilerinde Elektrik Dağıtım Merkezi (SEPAŞ) ile görüşülerek yardım talebinde bulunulacaktır.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Hazırlayan**  **Kalite Birim Sorumlusu** | **Kontrol Eden**  **Kalite Yönetim Direktörü** | **Onaylayan**  **Dekan** | |  |  |  | |